Text for specification

Descripción
barra 12 x 5
longitud de 2,40 m, estañado
30Compact 3P
30Compact 5P
60Classic

Normas
IEC 61439-1:2011

homologaciónes
CSA, UL

datos eléctricos
power dissipation at full load of the item:	32,0 W

Die erreichbare Strombelastbarkeit hängt von den Temperaturverhältnissen (Lufttemperatur, Schienentemperatur) am Einbauort ab. Strombelastbarkeit 

Miscellaneous 
Tin-plated Cu busbars considerably reduce the effort of preparing the contact points.
The Cu busbars are effective protected against aggressive media.

Brand 
Woehner or equivalent

Part No.
01618000