Text for specification

Descripción
fusible de 70 A
600 V AC, fast acting
Class J, 29x118
Accessories

Normas

homologaciónes
CSA, UL

datos eléctricos

intensidad de corriente nominal (UL):	70 A
tensión nominal (UL) AC:	600 V
tensión nominal (UL) DC:	300 V

SCCR:	200 kA

SCCR: DC 100 kA 

Brand 
Woehner or equivalent

Part No.
03214000A