Text for specification

Descripción
kit de conexión de 1600 A (3 polos)
150 mm, conector longitudinal flexible
60Classic
185mm-System

Normas
IEC 61439-1:2011

datos eléctricos
tensión nominal (IEC) AC:	690 V

power dissipation at full load of the item:	38,4 W
máxima intensidad de corriente (IEC):	1.600 A
tensión máxima (IEC) AC:	1000 V
tensión máxima (IEC) DC:	1500 V

Brand 
Woehner or equivalent

Part No.
30322000