Text for specification

Descripción
tapón roscado D02, plástico
400 V
E 18
Accessories

Normas
IEC 60269-1:2006 + A1:2009 + A2:2014
IEC 60269-3:2010 + A1:2013 + A2:2019

datos eléctricos
tensión nominal (IEC) AC:	400 V
tensión nominal (IEC) DC:	250 V

Brand 
Woehner or equivalent

Part No.
31006000