Text for specification

Descripción
fusible cilíndr. de 5 A
600 V AC, time delay
Class CC
Accessories

Normas

homologaciónes
UL

datos eléctricos

intensidad de corriente nominal (UL):	5 A
tensión nominal (UL) AC:	600 V
tensión nominal (UL) DC:	150 V

SCCR:	200 kA

SCCR: 20 kA DC 

Brand 
Woehner or equivalent

Part No.
31068100A