Text for specification

Descripción
adaptador de repuesto para barras 25 A
adaptador base para barras
30Compact 3P

Normas
IEC 61439-1:2011

homologaciónes
UL

datos eléctricos
intensidad de corriente nominal (IEC):	25 A
tensión nominal (IEC) AC:	400 V
tensión nominal (UL) AC:	500 V

tensión nominal de aislamiento Ui AC:	500 V
tensión de pico Uimp:	4 kV

Brand 
Woehner or equivalent

Part No.
36155000A