Text for specification

Désignation
entretoise
convient pour 01272
pour applications UL
30Compact 3P

Normes
IEC 61439-1:2011

Approbations
UL

Charactéristiques électriques
rated voltage (UL) AC:	600 V

Brand 
Woehner or equivalent

Référence
01374000A