Text for specification

Désignation
capot avec cache de protection arrière
pour modules de connexion 185Power
à utiliser avec cache contre les contacts accidentels CrossLink®185
185Power

Normes
IEC 61439-1:2011
IEC 60999-1:1999
IEC 60999-2:2003

Approbations
UL

Charactéristiques électriques

Charactéristiques des matériaux
Embase:
	temperature stability 125°C, 
	self-extinguishing in acc. to UL 94, 
	creepage resistance CTI 200,
	halogen-free

Brand 
Woehner or equivalent

Référence
01437000A