Text for specification

Désignation
bouchon de verrouillage DII version "utility"
500 V
E 27
Accessories

Normes
IEC 60269-1:2006 + A1:2009 + A2:2014
IEC 60269-3:2010 + A1:2013 + A2:2019

Charactéristiques électriques
Tension assignée (IEC) CA:	500 V
Tension assignée (IEC) CC:	500 V

Brand 
Woehner or equivalent

Référence
31905000