Text for specification

Désignation
transformateur de courant 150 A / 5 A
1,5 VA / classe 1
taille 1 - 3
185Power

Normes
IEC 61869-1:2007
IEC 61869-2:2012

Charactéristiques électriques
power dissipation at full load of the item:	1,5 W

Charactéristiques des matériaux
Material: polyamide
electro casting resin
temperature-resistant up to 120 °C
secondary connection: teflon isolated Cu braid

Brand 
Woehner or equivalent

Référence
33744000