Text for specification

Désignation
barres à profil en double T, 500 mm²
longueur 2,40 m, dénudé
60Classic
185mm-System
centre feed unit

Normes
IEC 61439-1:2020

Approbations
CSA, UL

Charactéristiques électriques
power dissipation at full load of the item:	160,0 W

diagram current capacity (IEC) 

Brand 
Woehner or equivalent

Référence
01250000