Text for specification

Désignation
borne de raccordement
3x 50 - 95 mm²

Normes
IEC 60947-1:2020
IEC 60947-3:2020 AC ratings only

Charactéristiques électriques
Courant assigné (IEC):	630 A

Brand 
Woehner or equivalent

Référence
23929000AD