Text for specification

Désignation
fusible cylindrique 20 A
600 V AC, fast acting
Class CC
Accessories

Normes

Approbations
UL

Charactéristiques électriques

rated current (UL):	20 A
rated voltage (UL) AC:	600 V
rated voltage (UL) DC:	600 V

Icc:	200 kA

SCCR: 100 kA DC 

Brand 
Woehner or equivalent

Référence
31241000