Text for specification

Désignation
borne à étrier pour conducteurs Cu
2.5 - 70 / 12 x 10
Accessories

Normes
IEC 60947-1:2020
IEC 60947-3:2020 AC ratings only

Charactéristiques électriques

Brand 
Woehner or equivalent

Référence
33363000