Text for specification

Désignation
MIEZ
Multifunctional measuring device for front panel installation
Measurement of current, voltage, power, energy and derived values

Normes

Charactéristiques électriques
Tension assignée (IEC) CA:	24 V
Tension assignée (IEC) CC:	24 V

power dissipation at full load of the item:	4,0 W
Tension maximale IEC CA:	50 V
Tension maximale IEC CC:	75 V

Brand 
Woehner or equivalent

Référence
37002000A