Text for specification

Désignation
transformateur de courant 500 A / 5 A
1,5 VA / classe 0,5
Accessories

Normes
IEC 61869-1:2007
IEC 61869-2:2012

Charactéristiques électriques
power dissipation at full load of the item:	4,2 W

Brand 
Woehner or equivalent

Référence
37207000A