Text for specification

Désignation
couvercle de jeu de barres
pour des profils en double et triple T, longueur 1 m
cache de protection contre les contacts
60Classic
185mm-System
centre feed unit

Normes
IEC 61439-1:2011

Approbations
CSA, UL

Charactéristiques électriques

Charactéristiques des matériaux
thermoplastic with high shape permanence to heat,
temperature stability maximum 100 °C
self-extinguishing in acc. to UL 94

Brand 
Woehner or equivalent

Référence
01252000