Text for specification

Désignation
barres 12 x 10
longueur 3,00 m, étamé
30Compact 3P
60Classic

Normes
IEC 61439-1:2020

Approbations
CSA, UL

Charactéristiques électriques
power dissipation at full load of the item:	64,0 W

Charactéristiques des matériaux
Embase:
	Cu-ETP R300 (EN 13601), tinned

corrosion-resistant, also in aggressive environments

Miscellaneous 
Tin-plated Cu busbars considerably reduce the effort of preparing the contact points.
The Cu busbars are effective protected against aggressive media.

Brand 
Woehner or equivalent

Référence
01648000