Text for specification

Désignation
lame de coupure 160 A
taille 00
Accessories

Normes
IEC 60269-1:2006 + A1:2009 + A2:2014
IEC 60269-2:2013 + A1:2016

Charactéristiques électriques
Courant assigné (IEC):	160 A

Brand 
Woehner or equivalent

Référence
03161000A