Text for specification

Désignation
bandeau de compensation, enfichable sur le côté
pour NH-LTS taille 00
taille 00
60Classic

Normes
IEC 60947-1:2020
IEC 60947-3:2020 AC ratings only

Charactéristiques électriques

Charactéristiques des matériaux
Embase:
	tenue en température 70°C, 
	auto-extinguible conf. à l'UL 94

Brand 
Woehner or equivalent

Référence
33317000