Text for specification

Désignation
Schienen-Längsverbindung 520 A
150 mm
30Compact 3P
60Classic

Normes
IEC 61439-1:2011

Charactéristiques électriques
Tension assignée (IEC) CA:	690 V

power dissipation at full load of the item:	10,8 W
current capacity (IEC) max.:	520 A
Tension maximale IEC CA:	1000 V
Tension maximale IEC CC:	1500 V

Icc:	18 kA

Brand 
Woehner or equivalent

Référence
01193000