Text for specification

Désignation
borne de liaison jeu de barres 2500 A
95 mm
60Classic
185mm-System

Normes
IEC 61439-1:2011

Approbations
UL

Charactéristiques électriques
Tension assignée (IEC) CA:	690 V

rated current (UL):	1 800 A

power dissipation at full load of the item:	9,7 W
current capacity (IEC) max.:	2 500 A
Tension maximale IEC CA:	1000 V
Tension maximale IEC CC:	1500 V

Icc:	35 kA

Brand 
Woehner or equivalent

Référence
01274000