Text for specification

Désignation
fusible cylindrique 7 A
600 V AC, time delay
Class CC
Accessories

Normes

Approbations
UL

Charactéristiques électriques

rated current (UL):	7 A
rated voltage (UL) AC:	600 V
rated voltage (UL) DC:	150 V

Icc:	200 kA

SCCR: 20 kA DC 

Brand 
Woehner or equivalent

Référence
31074100A