Text for specification

Désignation
support de jeu de barres à 3 pôles, centre
centre feed unit

Normes
IEC 61439-1:2011

Approbations
UL

Charactéristiques électriques
Tension assignée (IEC) CA:	690 V
rated voltage (UL) AC:	600 V

rated isolation voltage U_i AC:	1000 V
Tension assignée de tenue aux chocs Uimp:	8 kV

Brand 
Woehner or equivalent

Référence
35001000