Text for specification

Désignation
profilé de cloisonnement
Profondeur de montage 48 mm, longueur 2,40 m
60Classic

Normes
IEC 61439-1:2011

Approbations
UL

Charactéristiques électriques

Charactéristiques des matériaux
Cover:
	tenue en température 70°C, 
	auto-extinguible conf. à l'UL 94

Brand 
Woehner or equivalent

Référence
01236000