Text for specification

Désignation
capuchon, 3 pôles
large de 135 mm
135 x 200 x 90
60Classic

Normes
IEC 61439-1:2011
IEC 60999-1:1999
IEC 60999-2:2003

Approbations
CSA, UL

Charactéristiques électriques

Charactéristiques des matériaux
Embase:
	temperature stability 125°C, 
	self-extinguishing in acc. to UL 94, 
	creepage resistance CTI 200,
	halogen-free

Brand 
Woehner or equivalent

Référence
01756000