Text for specification

Désignation
fusible 350 A
600 V AC, time delay
Class J, 54x181
Accessories

Normes

Approbations
UL

Charactéristiques électriques

rated current (UL):	350 A
rated voltage (UL) AC:	600 V
rated voltage (UL) DC:	300 V

SCCR: 100 kA DC, 200 kA AC 

Brand 
Woehner or equivalent

Référence
03240100