Text for specification

Désignation
jeu de montage avec 3 boulons
pour la connexion sur les jeux de barres percés, y compris le positionneur
taille 1 - 3

Normes
IEC 60947-1:2020
IEC 60947-3:2020 AC ratings only

Charactéristiques électriques

Brand 
Woehner or equivalent

Référence
33650000A