Text for specification

Désignation
MIEZ
Power analyser
Measurement of current, voltage, power, energy and derived values
Analysis and monitoring of voltage and power quality

Normes
EN 61010-1:2010 + A1
CSN EN 61010-2-030:2011 + O1 + Z1

Charactéristiques électriques
Tension assignée (IEC) CC:	24 V

power dissipation at full load of the item:	3,5 W
Tension maximale IEC CC:	75 V

Brand 
Woehner or equivalent

Référence
37020000A