Text for specification

Désignation
kit de raccordement 2500 A (3 pôles)
200 mm, connecteur longitudinal flexible
60Classic
185mm-System

Normes
IEC 61439-1:2011

Charactéristiques électriques
Tension assignée (IEC) CA:	690 V

power dissipation at full load of the item:	56,2 W
current capacity (IEC) max.:	2 500 A
Tension maximale IEC CA:	1000 V
Tension maximale IEC CC:	1500 V

rated peak withstand current  I_pk max.:	91,7 kA

Brand 
Woehner or equivalent

Référence
01295000