Text for specification

Désignation
fusible 80 A
600 V AC, fast acting
Class J, 29x118
Accessories

Normes

Approbations
CSA, UL

Charactéristiques électriques

rated current (UL):	300 A
rated voltage (UL) AC:	600 V

SCCR: 200 kA AC 

Brand 
Woehner or equivalent

Référence
03215100A