Text for specification

Désignation
contact de signalisation
1 n/c + 1 n/o, connecteurs enfichables 6,3 x 0,8

Normes
IEC 60947-1:2020
IEC 60947-3:2020 AC ratings only

Charactéristiques électriques

Brand 
Woehner or equivalent

Référence
23920000AD