Text for specification

Désignation
axe de prolongement, longueur 550 mm
LTS-250/400/630, LTS-F 160/250/400
Accessories

Normes
IEC 60947-1:2020
IEC 60947-3:2020 AC ratings only

Charactéristiques électriques

Brand 
Woehner or equivalent

Référence
33380000