Text for specification

Désignation
étrier de serrage CrossLink® IP20
pour des jeux de barres avec protection contre les contacts accidentels
taille 00
185Power

Normes
IEC 60947-1:2020
IEC 60947-3:2020 AC ratings only

Charactéristiques électriques

Brand 
Woehner or equivalent

Référence
33765000A