Text for specification

Désignation
peigne de raccordement, 3 pôles, pour 2 fusible-interrupteur-sectionneur NH
35 mm²
Accessories

Normes
IEC 60947-1:2020
IEC 60947-3:2020 AC ratings only

Charactéristiques électriques
power dissipation at full load of the item:	7,9 W

Brand 
Woehner or equivalent

Référence
33906000