Text for specification

Désignation
couvercle d'extrémité
3 pôles
230 mm
60Classic

Normes
IEC 61439-1:2011

Charactéristiques électriques

Charactéristiques des matériaux
Cover:
	temperature stability 125°C, 
	self-extinguishing in acc. to UL 94, 
	creepage resistance CTI 200,
	halogen-free

Miscellaneous 
For covering the ends of the busbars in busbar systems with 3-pole system shrouding.
Is plugged onto section holder 01 017.

Brand 
Woehner or equivalent

Référence
01019000