Text for specification

Désignation
support de couvercle de profilé de jeu de barres
profondeur de montage 32 mm, pour 01025
9 x 196 x 32
60Classic

Normes
IEC 61439-1:2011

Approbations
CSA, UL

Charactéristiques électriques

Charactéristiques des matériaux
Cover:
	temperature stability 125°C, 
	self-extinguishing in acc. to UL 94, 
	creepage resistance CTI 200,
	halogen-free

Brand 
Woehner or equivalent

Référence
01026000