Text for specification

Désignation
profilé latéral de cuve
fin
17 x 36 x 700
60Classic

Normes
IEC 61439-1:2011

Charactéristiques électriques

Charactéristiques des matériaux
Cover:
	tenue en température 70°C, 
	auto-extinguible conf. à l'UL 94

Miscellaneous 
Part of the shrouding system for shock protection of the 3 and 4-pole busbar system.

Brand 
Woehner or equivalent

Référence
01038000