Text for specification

Désignation
couvercle de jeu de barres
pour barres 12 - 30 x 10, longueur 1 m
cache de protection contre les contacts
30Compact 3P
60Classic
100Energy
185Power
185mm-System
centre feed unit

Normes
IEC 61439-1:2011

Approbations
CSA, UL

Charactéristiques électriques

Charactéristiques des matériaux
thermoplastic with high shape permanence to heat,
temperature stability maximum 100 °C
self-extinguishing in acc. to UL 94

Brand 
Woehner or equivalent

Référence
01245000