Text for specification

Désignation
Kit de séparateurs de phase pour installation UL, 3 pôles
pour bornes de liaison longitudinales 01990, 01823, 01827
105 mm
60Classic

Normes
IEC 61439-1:2011

Approbations
UL

Charactéristiques électriques
rated voltage (UL) AC:	600 V

Charactéristiques des matériaux
Embase:
	temperature stability 125°C, 
	self-extinguishing in acc. to UL 94, 
	creepage resistance CTI 200,
	halogen-free

Brand 
Woehner or equivalent

Référence
01360000