Text for specification

Désignation
fusible cylindrique 10 A
690 V, gG
14 x 51
Accessories

Normes
IEC 60269-1:2006 + A1:2009 + A2:2014
IEC 60269-2:2013 + A1:2016, Fuse system F

Charactéristiques électriques
Courant assigné (IEC):	10 A
Tension assignée (IEC) CA:	690 V

power dissipation at full load of the item:	1,8 W

Pouvoir coupure assigné CA:	120 kA

Brand 
Woehner or equivalent

Référence
31190000