Text for specification

Désignation
fusible cylindrique 30 A
600 V AC, time delay
Class CC
Accessories

Normes

Approbations
UL

Charactéristiques électriques

rated current (UL):	30 A
rated voltage (UL) AC:	600 V

Icc:	200 kA

Brand 
Woehner or equivalent

Référence
31252100