Text for specification

Désignation
kit pour montage rapide
pour 2 rails DIN, entraxe entre les rails 125 mm ou 150 mm
taille 1 - 2
Accessories

Normes
IEC 60947-1:2020
IEC 60947-3:2020 AC ratings only

Charactéristiques électriques

Brand 
Woehner or equivalent

Référence
33158000