Text for specification

Désignation
borne à cage
Klemmengehäuse Stahl, Druckstück Stahl
taille 1-3
185Power

Normes
IEC 60947-1:2020
IEC 60947-3:2020 AC ratings only

Charactéristiques électriques

Points de raccordement
Suitable for aluminium cables.
When using aluminium cables, observe the maintenance instructions.

Brand 
Woehner or equivalent

Référence
33562000A