Text for specification

Désignation
rallonge à vis isolée pour l'étrier de serrage
pour un travail sous tension en toute sécurité avec des outils standard
taille 1 - 3

Normes
IEC 60947-1:2020
IEC 60947-3:2020 AC ratings only

Charactéristiques électriques

Brand 
Woehner or equivalent

Référence
33652000A