Text for specification

Désignation
borne à cage
für Cu / Al 120 - 300 mm²
taille 1-3
185Power

Normes
IEC 60947-1:2020
IEC 60947-3:2020 AC ratings only

Charactéristiques électriques

Brand 
Woehner or equivalent

Référence
33736000A