Text for specification

Désignation
transformateur de courant 600 A / 5 A avec déclaration de conformité
5 VA / classe 0,5
taille 1 - 3
185Power

Normes
IEC 61869-1:2007
IEC 61869-2:2012

Charactéristiques électriques

Charactéristiques des matériaux
Material: polyamide
temperature-resistant up to 120 °C

Brand 
Woehner or equivalent

Référence
33787000