Text for specification

Désignation
contact de signalisation pour surveiller l'état de l'interrupteur
commutateur 250 V AC / 5 A, 30 V DC / 4 A
60Classic

Normes
IEC 60947-1:2020
IEC 60947-3:2020 AC ratings only

Charactéristiques électriques

Brand 
Woehner or equivalent

Référence
33908000