Text for specification

Désignation
borne de liaison jeu de barres 520 A
55 mm
30Compact 3P
60Classic

Normes
IEC 61439-1:2011

Charactéristiques électriques
Tension assignée (IEC) CA:	690 V

power dissipation at full load of the item:	3,9 W
current capacity (IEC) max.:	520 A
Tension maximale IEC CA:	1000 V
Tension maximale IEC CC:	1500 V

rated peak withstand current  I_pk max.:	63,1 kA

Brand 
Woehner or equivalent

Référence
01166000