Text for specification

Désignation
CRITO®30Compact
module de raccordement N
10 - 120 mm²
30Compact 5P

Normes
IEC 61439-1:2020
IEC 60999-1:1999
IEC 60999-2:2003

Charactéristiques électriques
Tension assignée (IEC) CA:	690 V
Tension maximale IEC CA:	1000 V
Tension maximale IEC CC:	1500 V

rated peak withstand current  Ipk max.:	35,1 kA

Brand 
Woehner or equivalent

Référence
01364000